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Муниципальное образование "Бабстовское сельское поселение"

Ленинского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2017








                 № 75
с. Бабстово

 

О внесении изменений в Правила благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Бабстовское сельское поселение» Ленинского муниципального района Еврейской автономной области, утвержденные постановлением администрации сельского поселения от 08.08.2017 № 49
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Бабстовское сельское поселение» администрация сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Бабстовское сельское поселение» Ленинского муниципального района Еврейской автономной области, утвержденные постановлением администрации сельского поселения от 08.08.2017 № 49, следующие изменения:

1.1. Абзац 4 пункта 1.5. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:

«- отходы производства и потребления (далее-отходы) – вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии Федеральным законом от 24.06.19998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».


1.2. Пункта 6.10 раздела 6 «Эксплуатация объектов благоустройства» изложить в следующей редакции:

«6.10. Содержание животных в муниципальном образовании.

Правила содержания домашних животных на территории сельского поселения устанавливаются решением Собрания депутатов Бабстовского сельского поселения в соответствии с законодательством Еврейской автономной области.».

1.3. Дополнить Приложением 1 согласно приложению к настоящему постановлению.

1.4. Дополнить Приложением 2 согласно приложению к настоящему постановлению.

1.5. Дополнить Приложением 3 согласно приложению к настоящему постановлению.
1.6. Дополнить Приложением 4 согласно приложению к настоящему постановлению.
1.7. Дополнить Приложением 5 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене» Бабстовского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования. 

Глава администрации

сельского поселения                                                                   В.В. Фарафонтов

Приложение № 1

к правилам Правила благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Бабстовское сельское поселение» Ленинского муниципального района Еврейской автономной области

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Ассимиляционный потенциал (емкость) - самоочищающая способность экосистемы, показатель максимальной вместимости количества загрязняющих веществ, которое может быть за единицу времени накоплено, разрушено и выведено за пределы экосистемы без нарушения ее нормальной деятельности.

Бордюрный пандус - сооружение, обеспечивающее съезд с пешеходного пути на проезжую часть через сниженный или утопленный в покрытие бордюрный камень.

Вертикальное озеленение - использование фасадных поверхностей зданий сооружений, включая балконы, лоджии, галереи, подпорные стенки и т.п., для размещения на них стационарных и мобильных зеленых насаждений.

Зональность (типичная зональность) - характеристики структуры растительности в зависимости от природно-географических условий территории.

Крышное озеленение - использование кровель зданий и сооружений для создания на них архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, цветников, садов, площадок с деревьями и кустами и пр.).

Объемно-пространственная структура объектов ландшафтного искусства - метод или форма ландшафтной организации среды населенного пункта; типы объемно-пространственной структуры: закрытые (боскеты, массивы, рощи), открытые (поляны, лужайки, партеры, крупные цветники, площади, водоемы, плоскостные спортивные сооружения), полуоткрытые (рощи, группы, а также сочетания элементов закрытых и открытых структур).

Пешеходные зоны - участки территории населенного пункта, на которых осуществляется движение населения в прогулочных и культурно-бытовых целях, в целях транзитного передвижения и которые обладают определенными характеристиками: наличие остановок скоростного внеуличного и наземного общественного транспорта, высокая концентрация объектов обслуживания, памятников истории и культуры, рекреаций и т.п., высокая суммарная плотность пешеходных потоков. Пешеходные зоны могут формироваться на эспланадах, пешеходных улицах, пешеходных частях площадей населенного пункта.

Пешеходные улицы - это, как правило, исторически сложившиеся связи между различными территориями и районами населенного пункта, закрытые для транспортного сообщения и приспособленные для пешеходного передвижения. Оптимальную протяженность пешеходных улиц рекомендуется устанавливать 800 - 1200 м, ширину, исходя из двустороннего восприятия объектов, - не менее 10 м и не более 30 м (оптимально 12 - 20 м).

Пешеходные части площади - участки и пространства площади, предназначенные для пешеходного движения, могут быть представлены всей территорией площади (представительские и мемориальные) или ее частью (приобъектные).

Рекреационный потенциал - способность территории обеспечивать определенное количество отдыхающих психофизиологическим комфортом и возможностью для отдыха (спортивно-укрепляющей деятельности) без деградации природной среды. Выражается числом людей (или человеко-дней) на единицу площади.

Сомкнутость полога насаждений - отношение площади горизонтальной (вертикальной) проекции полога насаждений без просветов к площади горизонтальной (вертикальной) проекции всего полога, выражается в десятых долях единицы.

Тактильное покрытие - покрытие с ощутимым изменением фактуры поверхностного слоя.

Эспланады - широкие пешеходные проходы вдоль магистралей, предназначенные для прогулок населения, организации подходов к особо значимым объектам. Ширина эспланады должна превышать в 1,5 - 2 раза ширину тротуара, требуемую для пропуска пешеходного потока.

Приложение № 2

к правилам Правила благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Бабстовское сельское поселение» Ленинского муниципального района Еврейской автономной области

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Таблица 1. Размеры комов, ям, траншей для посадки

деревьев и кустарников

┌────────────────┬─────┬─────┬─────────────────┬─────┬──────┬─────────────┐

│  Наименование  │Объем│ Ед. │     Размер      │Объем│Площ. │   Расход    │

│    посадок     │кома,│изм. │ посадочных ям,  │ямы, │ ямы, │растительной │

│                │куб. │     │        м        │куб. │кв. м │  земли при  │

│                │  м  │     │                 │  м  │      │   замене    │

│                │     │     │                 │     │      ├──────┬──────┤

│                │     │     │                 │     │      │ 50%  │ 100% │

├────────────────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┤

│Саженцы без     │     │     │                 │     │      │      │      │

│кома: хвойные   │  -  │ шт. │ 1,0 x 1,0 x 0,8 │0,63 │ 0,79 │ 0,25 │0,565 │

│лиственные      │  -  │ шт. │ 0,7 x 0,7 x 0,6 │0,27 │ 0,38 │ 0,11 │0,241 │

│Для деревьев с  │     │     │                 │     │      │      │      │

│комом:          │     │     │                 │     │      │      │      │

│0,8 x 0,8 x 0,5 │0,25 │ шт. │1,5 x 1,5 x 0,85 │1,50 │ 1,76 │ 0,48 │ 1,08 │

│1,0 x 1,0 x 0,6 │ 0,6 │ шт. │1,9 x 1,9 x 0,85 │3,07 │ 3,61 │ 0,99 │ 2,23 │

│1,3 x 1,3 x 0,6 │1,01 │ шт. │2,2 x 2,2 x 0,85 │4,11 │ 4,84 │ 1,24 │ 2,97 │

│1,5 x 1,5 x 0,6 │1,46 │ шт. │2,4 x 2,4 x 0,85 │5,18 │ 5,76 │ 1,49 │ 3,35 │

│1,7 x 1,7 x 0,6 │1,88 │ шт. │2,6 x 2,6 x 0,85 │6,08 │ 6,76 │ 1,68 │ 3,79 │

│2,0 x 2,0 x 0,6 │3,20 │ шт. │2,9 x 2,9 x 1,05 │8,83 │ 8,41 │ 2,25 │ 5,06 │

├────────────────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┤

│Кустарники:     │     │     │                 │     │      │      │      │

│Однорядн. живая │  -  │п. м.│    0,5 x 0,5    │0,25 │ 0,5  │ 0,1  │0,225 │

│изгородь б/кома │     │     │                 │     │      │      │      │

│Двухрядн. живая │     │п. м.│    0,7 x 0,7    │0,35 │ 0,7  │ 0,14 │0,315 │

│изгородь б/кома │     │     │                 │     │      │      │      │

├────────────────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┤

│Кустарники в    │  -  │ шт. │    0,5 x 0,5    │0,14 │ 0,29 │0,057 │0,127 │

│группах б/кома  │     │     │                 │     │      │      │      │

│Для кустарников │     │     │                 │     │      │      │      │

│с комом:        │     │     │                 │     │      │      │      │

│Д - 0,5 Н - 0,4 │0,08 │ шт. │   1,0 x 0,65    │0,51 │ 0,79 │ 0,17 │ 0,39 │

│Д - 0,8 Н - 0,5 │0,25 │ шт. │   1,5 x 0,85    │1,50 │ 1,76 │ 0,48 │ 1,08 │

│Д - 1,0 Н - 0,6 │ 0,6 │ шт. │1,9 x 1,9 x 0,85 │3,07 │ 3,61 │ 0,99 │ 2,23 │

└────────────────┴─────┴─────┴─────────────────┴─────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица 2. Максимальное количество деревьев и кустарников

на 1 га озелененной территории

Количество штук

┌──────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────┐

│        Типы объектов         │        Деревья         │   Кустарники    │

├──────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────┤

│                Озелененные территории общего пользования                │

├──────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────┤

│Парки общегородские и районные│       120 - 170        │   800 - 1000    │

├──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤

│Скверы                        │       100 - 130        │   1000 - 1300   │

├──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤

│Бульвары                      │       200 - 300        │   1200 - 1300   │

├──────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────┤

│              Озелененные территории на участках застройки               │

├──────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────┤

│        Типы объектов         │        Деревья         │   Кустарники    │

├──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤

│Участки жилой застройки       │       100 - 120        │    400 - 480    │

├──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤

│Участки детских садов и яслей │       160 - 200        │    640 - 800    │

├──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤

│Участки школ                  │       140 - 180        │    560 - 720    │

├──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤

│Спортивные комплексы          │       100 - 130        │    400 - 520    │

├──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤

│Больницы и лечебные учреждения│       180 - 250        │   720 - 1000    │

├──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤

│Участки промышленных          │     150 - 180 <*>      │    600 - 720    │

│предприятий                   │                        │                 │

├──────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────┤

│            Озелененные территории специального назначения               │

├──────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────┤

│Улицы, набережные <**>        │       150 - 180        │    600 - 720    │

├──────────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────┤

│Санитарно-защитные зоны       │В зависимости от процента озеленения зоны │

│                              │                  <***>                   │

├──────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤

│<*> В зависимости от профиля предприятия.                                │

│<**> На 1 км при условии допустимости насаждений.                        │

│<***> В соответствии с п. 2.28 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031.                  │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 3. Доля цветников на озелененных территориях

объектов рекреации

	Виды объектов рекреации
	Удельный вес цветников <*> от площади озеленения объектов

	Парки
	2,0 - 2,5

	Сады
	2,5 - 3,0

	Скверы
	4,0 - 5,0

	Бульвары
	3,0 - 4,0

	<*> В том числе не менее половины от площади цветника следует формировать из многолетников.


В процентах

Таблица 4. Обеспеченность озелененными территориями

участков общественной, жилой, производственной застройки

В процентах

	Территории участков

общественной, жилой,

производственной застройки
	Территории озеленения

	Участки детских садов-яслей
	Не менее 50

	Участки школ
	Не менее 40

	Участки больниц
	50 - 65

	Участки культурно-просветительных учреждений
	20 - 30

	Участки территории ВУЗов
	30 - 40

	Участки техникумов
	Не менее 40

	Участки профтехучилищ
	Не менее 40

	Участки жилой застройки
	40 - 60

	Участки производственной застройки
	10 - 15 <*>

	<*> В зависимости от отраслевой направленности производства.


Таблица 5. Предельно допустимое загрязнение воздуха

для зеленых насаждений на территории городского поселения
Миллиграммы на куб. метр

	Ингредиент
	Фитотоксичные ПДК

	
	Максимальные разовые
	Среднесуточные

	Диоксид серы
	0,100
	0,05

	Диоксид азота
	0,09
	0,05

	Аммиак
	0,35
	0,17

	Озон
	0,47
	0,24

	Углеводороды
	0,65
	0,14

	Угарный газ
	6,7
	3,3

	Бенз(а)пирен
	0,0002
	0,0001

	Бензол
	0,1
	0,05

	Взвешенные вещества (пром. пыль, цемент)
	0,2
	0,05

	Сероводород
	0,008
	0,008

	Формальдегид
	0,02
	0,003

	Хлор
	0,025
	0,015


Таблица 6. Ожидаемый уровень снижения шума

	Полоса зеленых насаждений
	Ширина

полосы, м
	Снижение уровня звука

L Азел в дБА

	Однорядная или шахматная посадка
	10 - 15
	4 - 5

	То же
	16 - 20
	5 - 8

	Двухрядная при расстояниях между рядами 3- 5 м; ряды аналогичны однорядной посадке
	21 - 25
	8 - 10

	Двух- или трехрядная при расстояниях между рядами 3 м; ряды аналогичны однорядной посадке
	26 - 30
	10 - 12

	Примечание - В шумозащитных насаждениях рекомендуется подбирать сочетания следующих деревьев и кустарников: клен остролистный, вяз обыкновенный, липа мелколистная, тополь бальзамический, клен татарский, спирея калинолистная, жимолость татарская, дерен белый, акация желтая, боярышник сибирский


Таблица 7. Виды растений в различных категориях насаждений

	Название растений
	Рекомендации к использованию в следующих категориях насаждений

	
	садов, парков
	скверов,

бульваров
	улиц и дорог
	внутриквартальных
	специальных

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Деревья

	Ель колючая
	+
	+
	-
	-
	+

	Лиственница русская
	+
	+
	-
	+
	+

	Туя западная
	+
	+
	+ только ул., с огр.
	+
	+

	Белая акация
	+
	+
	-
	+
	+

	Береза повислая
	+
	+
	+ только ул., с огр.
	+
	+

	Боярышник даурский
	+
	+
	+
	+
	-

	Боярышник колючий
	+
	+
	+
	+
	+

	Боярышник кроваво-красный
	+
	+
	+
	-
	-

	Боярышник Максимовича
	+
	+
	-
	-
	-

	Боярышник полумягкий
	+
	+
	+
	+
	+

	Боярышник приречный
	+
	+
	+
	+
	+

	Вишня обыкновенная
	+
	+
	-
	+
	-

	Вяз гладкий
	+
	+
	+
	+
	+

	Вяз приземистый
	+
	+
	-
	+
	+

	Груша обыкновенная
	+
	+
	+ маг. с огр.
	+
	+

	Груша уссурийская
	+
	+
	-
	+
	+

	Дуб красный (северный)
	+
	+
	-
	+
	+

	Дуб черешчатый
	+
	+
	-
	+ с огр.
	+

	Жостер слабительный
	+
	+
	-
	+
	+

	Ива белая
	+
	+ бульв. с огр.
	+ только ул.
	+
	+

	Ива ломкая
	+
	+ с огр.
	-
	-
	-

	Ива ломкая (ф. шаровидная)
	+
	+
	+
	+
	+

	Клен Гиннала
	+
	+
	+ с огр.
	+
	+

	Клен остролистный и его формы
	+
	+ с огр.
	+ с огр.
	+
	+

	Клен серебристый
	+
	+ бульв. с огр.
	-
	+
	+

	Клен татарский
	+
	+
	+
	+
	+

	Конский каштан обыкновенный
	+
	+ с огр.
	+ с огр.
	+
	+

	Липа голландская
	+
	+
	+
	+
	+

	Липа мелколистная
	+
	+ с огр.
	+ с огр.
	+
	+

	Липа крупнолистная
	+
	+ с огр.
	+ с огр.
	+
	+

	Лох узколистный
	+
	+ с огр.
	-
	+
	+

	Орех маньчжурский
	+
	+ бульв. с огр.
	-
	+
	+

	Рябина гибридная
	+
	+ с огр.
	-
	+
	+

	Рябина обыкновенная
	+
	+ огр.
	+ с огр.
	+
	+

	Рябина обыкновенная (ф. плакучая)
	+
	+ с огр.
	+ (только для улиц)
	+
	+

	Тополь бальзамический
	-
	+ с огр.
	+ с огр.
	+
	+ с огр.

	Тополь белый
	+
	+ бульв. с огр.
	+ только ул., с огр.
	+
	+

	Тополь берлинский
	+
	+
	+
	+
	+

	Тополь канадский
	+
	+
	+
	+
	+

	Тополь китайский
	+
	+ бульв. с огр.
	+ только ул.
	+
	+

	Тополь советский (ф. пирамидальный)
	+
	+
	+
	+
	+

	Тополь черный
	+ с огр.
	-
	-
	+ с огр.
	+ с огр.

	Черемуха Маака
	+
	+ с огр.
	-
	+
	+

	Черемуха обыкновенная
	+
	+
	-
	+ с огр.
	+ с огр.

	Яблоня домашняя
	-
	+ с огр.
	-
	-
	-

	Яблоня Недзведского
	+
	+
	-
	-
	-

	Яблоня ягодная
	+
	+
	-
	-
	-

	Ясень пенсильванский
	+
	+
	+
	+
	+

	Ясень обыкновенный
	+
	+
	+ с огр.
	+
	+

	Кустарники

	Барбарис обыкновенный
	+
	+ с огр.
	-
	+
	+

	Барбарис обыкновенный (ф. пурпурный)
	+
	+
	+ с огр.
	+
	+

	Барбарис Тунберга
	+
	+
	+
	+
	+

	Бирючина обыкновенная
	+
	+
	-
	+
	+

	Вишня войлочная
	+
	+
	+ с огр.
	+
	+

	Дерен белый
	+
	+
	-
	+
	+

	Карагана древовидная (желтая акация)
	+
	-
	-
	+
	+

	Карагана кустарник
	+
	+
	+
	+
	+

	Кизильник обыкновенный
	+
	+
	
	+
	+

	Жимолость (различные виды)
	+
	+ с огр.
	+ с огр.
	+
	+

	Ирга (различные виды)
	+
	+ с огр.
	-
	+
	+

	Калина гордовина
	+
	+ с огр.
	+ с огр.
	+
	+

	Калина обыкновенная
	+
	+ бульв. с огр.
	-
	+
	+

	Кизильник блестящий
	+
	+
	+
	+
	+

	Пузыреплодник калинолистный
	
	
	
	+
	+

	Роза (различные виды)
	+
	+
	-
	+ с огр.
	+

	Сирень венгерская
	+
	+ с огр.
	+ с огр.
	+
	+

	Сирень обыкновенная
	+
	+ с огр.
	+ с огр.
	+
	+

	Смородина альпийская
	+
	+
	+
	+
	+

	Смородина золотистая
	+
	+ с огр.
	-
	+
	+

	Снежноягодник белый
	+
	+ с огр.
	+ с огр.
	+
	+

	Спирея (различные виды)
	+
	+
	+ с огр.
	+
	+

	Форзичия
	+
	+ с огр.
	+ с огр.
	+
	+

	Чубушник венечный
	+
	+ с огр.
	-
	+
	+

	Лианы

	Девичий виноград
	+
	+
	-
	+
	+

	Примечания - сокращения в таблице: с огр. - с ограничением; скв. - сквер, ул. - улицы, бульв. - бульвар.


Таблица 8. Зависимость уклона пандуса от высоты подъема

в миллиметрах

	Уклон пандуса (соотношение)
	Высота подъема

	От 1:8 до 1:10
	75

	От 1:10,1 до 1:12
	150

	От 1:12,1 до 1:15
	600

	От 1:15,1 до 1:20
	760


ИГРОВОЕ И СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 9. Состав игрового и спортивного оборудования

в зависимости от возраста детей

┌───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│    Возраст    │      Назначение      │     Рекомендуемое игровое и      │

│               │     оборудования     │    физкультурное оборудование    │

├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│    Дети       │    А) Для тихих  игр,│    - песочницы                   │

│преддошкольного│тренировки            │                                  │

│возраста       │усидчивости,          │                                  │

│(1 - 3 г.)     │терпения,     развития│                                  │

│               │фантазии:             │                                  │

│               │    Б) Для  тренировки│    -      домики,       пирамиды,│

│               │лазания,       ходьбы,│гимнастические    стенки,    бумы,│

│               │перешагивания,        │бревна, горки                     │

│               │подлезания,           │    - кубы деревянные 20  x  40  x│

│               │равновесия:           │15 см;                            │

│               │                      │    - доски  шириной  15,  20,  25│

│               │                      │см, длиной  150,  200  и  250  см;│

│               │                      │доска  деревянная  -  один   конец│

│               │                      │приподнят на высоту 10 - 15 см;   │

│               │                      │- горка с  поручнями,  ступеньками│

│               │                      │и  центральной  площадкой,   длина│

│               │                      │240   см,   высота   48   см    (в│

│               │                      │центральной     части),     ширина│

│               │                      │ступеньки - 70 см;                │

│               │                      │    -  лестница-стремянка,  высота│

│               │                      │100 или 150 см,  расстояние  между│

│               │                      │перекладинами - 10 и 15 см.       │

│               ├──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│               │    В) Для  тренировки│    - качели и качалки.           │

│               │вестибулярного        │                                  │

│               │аппарата,   укрепления│                                  │

│               │мышечной       системы│                                  │

│               │(мышц спины, живота  и│                                  │

│               │ног),                 │                                  │

│               │совершенствования     │                                  │

│               │чувства    равновесия,│                                  │

│               │ритма, ориентировки  в│                                  │

│               │пространстве:         │                                  │

├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│    Дети       │    А) Для обучения  и│    - пирамиды с  вертикальными  и│

│дошкольного    │совершенствования     │горизонтальными перекладинами;    │

│возраста (3 - 7│лазания:              │    -      лестницы      различной│

│лет)           │                      │конфигурации,    со    встроенными│

│               │                      │обручами, полусферы;              │

│               │                      │    - доска деревянная  на  высоте│

│               │                      │10 -  15  см  (устанавливается  на│

│               │                      │специальных подставках).          │

│               ├──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│               │    Б)  Для   обучения│    - бревно со стесанным  верхом,│

│               │равновесию,           │прочно  закрепленное,  лежащее  на│

│               │перешагиванию,        │земле, длина 2,5 - 3,5 м, ширина  │

│               │перепрыгиванию,       │20 - 30 см;                       │

│               │спрыгиванию:          │    - бум  "Крокодил",  длина  2,5│

│               │                      │м, ширина 20 см, высота 20 см;    │

│               │                      │    -    гимнастическое    бревно,│

│               │                      │длина горизонтальной части 3,5  м,│

│               │                      │наклонной - 1,2 м,  горизонтальной│

│               │                      │части  30  или  50   см,   диаметр│

│               │                      │бревна - 27 см;                   │

│               │                      │    -   гимнастическая   скамейка,│

│               │                      │длина 3 м, ширина 20  см,  толщина│

│               │                      │3 см, высота 20 см.               │

│               ├──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│               │    В) Для обучения   │    - горка с поручнями,  длина  2│

│               │вхождению,    лазанью,│м, высота 60 см;                  │

│               │движению            на│    - горка с лесенкой  и  скатом,│

│               │четвереньках,         │длина  240,   высота   80,   длина│

│               │скатыванию:           │лесенки и ската -  90  см,  ширина│

│               │                      │лесенки и ската - 70 см           │

│               ├──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│               │    Г)  Для   обучения│    -    гимнастическая    стенка,│

│               │развитию         силы,│высота 3  м,  ширина  пролетов  не│

│               │гибкости,  координации│менее 1 м, диаметр  перекладины  -│

│               │движений:             │22    мм,     расстояние     между│

│               │                      │перекладинами - 25 см;            │

│               │                      │    - гимнастические столбики     │

│               ├──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│               │    Д)  Для   развития│    -  стойка   с   обручами   для│

│               │глазомера,    точности│метания в цель, высота 120  -  130│

│               │движений,    ловкости,│см, диаметр обруча 40 - 50 см;    │

│               │для  обучения  метанию│    - оборудование для  метания  в│

│               │в цель:               │виде  "цветка",  "петуха",   центр│

│               │                      │мишени расположен  на  высоте  120│

│               │                      │см  (мл. дошк.) -  150  -  200  см│

│               │                      │(ст. дошк.);                      │

│               │                      │    -  кольцебросы   -   доска   с│

│               │                      │укрепленными колышками высотой  15│

│               │                      │- 20 см,  кольцебросы  могут  быть│

│               │                      │расположены    горизонтально     и│

│               │                      │наклонно;                         │

│               │                      │    - мишени на щитах из  досок  в│

│               │                      │виде    четырех    концентрических│

│               │                      │кругов диаметром 20,  40,  60,  80│

│               │                      │см, центр мишени на высоте  110  -│

│               │                      │120  см   от   уровня   пола   или│

│               │                      │площадки,   круги    красятся    в│

│               │                      │красный (центр), салатный,  желтый│

│               │                      │и голубой;                        │

│               │                      │    - баскетбольные щиты, крепятся│

│               │                      │на     двух     деревянных     или│

│               │                      │металлических стойках  так,  чтобы│

│               │                      │кольцо находилось на  уровне  2  м│

│               │                      │от пола или поверхности площадки. │

├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│    Дети       │    Для         общего│    -    гимнастическая     стенка│

│школьного      │физического развития: │высотой не менее 3  м,  количество│

│возраста       │                      │пролетов 4 - 6;                   │

│               │                      │    -  разновысокие   перекладины,│

│               │                      │перекладина-эспандер           для│

│               │                      │выполнения  силовых  упражнений  в│

│               │                      │висе;                             │

│               │                      │    -     "рукоход"      различной│

│               │                      │конфигурации     для      обучения│

│               │                      │передвижению  разными   способами,│

│               │                      │висам, подтягиванию;              │

│               │                      │    -     спортивно-гимнастические│

│               │                      │комплексы - 5 -  6  горизонтальных│

│               │                      │перекладин, укрепленных на  разной│

│               │                      │высоте,   к   перекладинам   могут│

│               │                      │прикрепляться спортивные  снаряды:│

│               │                      │кольца, трапеции, качели, шесты  и│

│               │                      │др.;                              │

│               │                      │    -   сочлененные    перекладины│

│               │                      │разной высоты: 1,5 - 2,2  -  3  м,│

│               │                      │могут   располагаться   по   одной│

│               │                      │линии или в форме  букв  "Г",  "Т"│

│               │                      │или змейкой.                      │

├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│    Дети       │    Для      улучшения│    - спортивные комплексы;       │

│старшего       │мышечной         силы,│    - спортивно-игровые  комплексы│

│школьного      │телосложения и  общего│(микроскалодромы,   велодромы    и│

│возраста       │физического развития  │т.п.).                            │

└───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────────┘

Таблица 10. Требования к игровому оборудованию

	Игровое оборудование
	Требования

	Качели
	Высота от уровня земли до сиденья качелей в состоянии покоя должна быть не менее 350 мм и не более 635 мм. Допускается не более двух сидений в одной рамке качелей. В двойных качелях не должны использоваться вместе сиденье для маленьких детей (колыбель) и плоское сиденье для более старших детей.

	Качалки
	Высота от земли до сиденья в состоянии равновесия должна быть 550 - 750 мм. Максимальный наклон сиденья при движении назад и вперед - не более 20 градусов. Конструкция качалки не должна допускать попадание ног сидящего в ней ребенка под опорные части качалки, не должна иметь острых углов, радиус их закругления должен составлять не менее 20 мм.

	Карусели
	Минимальное расстояние от уровня земли до нижней вращающейся конструкции карусели должно быть не менее 60 мм и не более 110 мм. Нижняя поверхность вращающейся платформы должна быть гладкой. Максимальная высота от нижнего уровня карусели до ее верхней точки составляет 1 м.

	Горки
	Доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную секцию или другие приспособления. Высота ската отдельно стоящей горки не должна превышать 2,5 м вне зависимости от вида доступа. Ширина открытой и прямой горки не менее 700 мм и не более 950 мм. Стартовая площадка - не менее 300 мм длиной с уклоном до 5 градусов, но, как правило, ширина площадки должна быть равна горизонтальной проекции участка скольжения. На отдельно стоящей горке высота бокового ограждения на стартовой площадке должна быть не менее 0,15 м. Угол наклона участка скольжения не должен превышать 60 градусов в любой точке. На конечном участке ската средний наклон не должен превышать 10 градусов. Край ската горки должен подгибаться по направлению к земле с радиусом не менее 50 мм и углом загиба не менее 100 градусов. Расстояние от края ската горки до земли должно быть не более 100 мм. Высота ограждающего бортика на конечном участке при длине участка скольжения менее 1,5 м - не более 200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м - не более 350 мм. Горка-тоннель должна иметь минимальную высоту и ширину 750 мм.


Таблица 11. Минимальные расстояния безопасности

при размещении игрового оборудования

	Игровое оборудование
	Минимальные расстояния

	Качели
	не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2,0 м вперед (назад) от крайних точек качели в состоянии наклона

	Качалки
	не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м вперед от крайних точек качалки в состоянии наклона

	Карусели
	не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м вверх от нижней вращающейся поверхности карусели

	Горки
	не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската горки


ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ

Таблица 12. Рекомендуемые расстояния посадки деревьев

в зависимости от категории улицы

В метрах

	Категория улиц и дорог
	Расстояние от проезжей части до ствола

	Улицы и дороги местного значения
	2 - 3

	Проезды
	1,5 - 2

	Примечание. Наиболее пригодные виды для посадок: липа голландская, тополь канадский, тополь китайский пирамидальный, тополь берлинский, клен татарский, клен ясенелистый, ясень пенсильванский, ива ломкая шаровидная, вяз гладкий, боярышники, акация желтая.


Приложение № 3
к правилам Правила благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Бабстовское сельское поселение» Ленинского муниципального района Еврейской автономной области

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ ШИРИНЫ ПЕШЕХОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Расчет ширины тротуаров и других пешеходных коммуникаций рекомендуется производить по формуле:
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, где

B - расчетная ширина пешеходной коммуникации, м;
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b

 - стандартная ширина одной полосы пешеходного движения, равная 0,75 м;

N - фактическая интенсивность пешеходного движения в часы «пик», суммарная по двум направлениям на участке устройства пешеходной коммуникации, чел./час (определяется на основе данных натурных обследований);

k - коэффициент перспективного изменения интенсивности пешеходного движения (устанавливается на основе анализа градостроительного развития территории);

p - нормативная пропускная способность одной стандартной полосы пешеходной коммуникации, чел./час, которую рекомендуется определять по таблице:

Пропускная способность пешеходных коммуникаций

Человек в час

┌────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐

│              Элементы пешеходных коммуникаций              │ Пропускная │

│                                                            │способность │

│                                                            │   одной    │

│                                                            │   полосы   │

│                                                            │  движения  │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│    Тротуары, расположенные вдоль красной линии улиц с      │         700│

│развитой торговой сетью                                     │            │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│    Тротуары, расположенные вдоль красной линии улиц с      │         800│

│незначительной торговой сетью                               │            │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│    Тротуары в пределах зеленых насаждений улиц и дорог     │  800 - 1000│

│(бульвары)                                                  │            │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│    Пешеходные дороги (прогулочные)                         │   600 - 700│

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│    Пешеходные переходы через проезжую часть (наземные)     │ 1200 - 1500│

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│    Лестница                                                │   500 - 600│

├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│    Пандус (уклон 1:10)                                     │         700│

├────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┤

│    <*> Предельная пропускная способность,  принимаемая  при  определении│

│максимальных нагрузок, - 1500 чел./час.                                  │

│                                                                         │

│    Примечание.                                                          │

│    Ширина одной полосы пешеходного движения - 0,75 м.                   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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ВИДЫ ПОКРЫТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ И ПЕШЕХОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Таблица 1. Покрытия транспортных коммуникаций

┌───────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────┐

│    Объект комплексного    │  Материал верхнего слоя  │   Нормативный    │

│  благоустройства улично-  │ покрытия проезжей части  │     документ     │

│       дорожной сети       │                          │                  │

├───────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤

│  - в жилой застройке      │  Асфальтобетон типов В, Г│  ГОСТ 9128-2009  │

│                           │и Д                       │                  │

├───────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤

│  в   производственной    и│  Асфальтобетон типов Б  и│  ГОСТ 9128-2009  │

│коммунально-складской      │В                         │                  │

│зонах                      │                          │                  │

├───────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤

│  Площади                  │  Асфальтобетон типов Б  и│  ГОСТ 9128-2009  │

│                           │В.                        │                  │

│  Представительские,       │  Пластбетон цветной.     │  ТУ 400-24-110-76│

│приобъектные,  общественно-│  Штучные   элементы    из│                  │

│транспортные               │искусственного         или│                  │

│                           │природного камня.         │                  │

│  Транспортных развязок    │  Асфальтобетон:          │  ГОСТ 9128-2009  │

│                           │  - типов А и Б;          │  ТУ 5718-001-    │

│                           │  - щебнемастичный        │00011168-2000     │

├───────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤

│  Искусственные сооружения │  Асфальтобетон:          │  ГОСТ 9128-2009  │

│  Мосты,          эстакады,│  - тип Б;                │  ТУ-5718-001 -   │

│путепроводы, тоннели       │  - щебнемастичный;       │00011168-2000     │

│                           │                          │  ТУ 400-24-158-89│

│                           │                          │<*>               │

│                           ├──────────────────────────┼──────────────────┤

│                           │  - литой типов I и II.   │  ТУ 57-1841-     │

│                           │  Смеси  для   шероховатых│02804042596-01    │

│                           │слоев износа              │                  │

└───────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────┘

Таблица 2. Покрытия пешеходных коммуникаций

┌──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│      Объект      │                         Материал покрытия:                         │

│   комплексного   ├────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────────┤

│ благоустройства  │    тротуара    │ пешеходной зоны │  дорожки на   │    пандусов     │

│                  │                │                 │  озелененной  │                 │

│                  │                │                 │  территории   │                 │

│                  │                │                 │  технической  │                 │

│                  │                │                 │     зоны      │                 │

├──────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│  Улицы   местного│  То же         │        -        │       -       │  Асфальтобетон  │

│значения          │                │                 │               │типов В, Г и Д.  │

│  в          жилой│                │                 │               │  Цементобетон.  │

│застройке         │                │                 │               │                 │

│  в               │  Асфальтобетон │        -        │       -       │                 │

│производственной и│типов Г и Д.    │                 │               │                 │

│коммунально-      │  Цементобетон  │                 │               │                 │

│складской зонах   │                │                 │               │                 │

├──────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│  Пешеходная улица│  Штучные       │  Штучные        │       -       │                 │

│                  │элементы      из│элементы       из│               │                 │

│                  │искусственного  │искусственного   │               │                 │

│                  │или   природного│или    природного│               │                 │

│                  │камня.          │камня.           │               │                 │

│                  │Пластбетон      │Пластбетон       │               │                 │

│                  │цветной         │цветной          │               │                 │

├──────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│  Площади         │  Штучные       │  Штучные        │               │                 │

│представительские,│элементы      из│элементы       из│               │                 │

│приобъектные,     │искусственного  │искусственного   │               │                 │

│общественно-      │или   природного│или    природного│               │                 │

│транспортные      │камня.          │камня.           │               │                 │

│                  │  Асфальтобетон │  Асфальтобетон  │               │                 │

│                  │типов  Г  и   Д.│типов  Г   и   Д.│               │                 │

│                  │Пластбетон      │Пластбетон       │               │                 │

│                  │цветной.        │цветной.         │               │                 │

│                  │                │                 │               │                 │

│  транспортных    │  Штучные       │                 │               │                 │

│развязок          │элементы      из│                 │               │                 │

│                  │искусственного  │                 │               │                 │

│                  │или   природного│                 │               │                 │

│                  │камня.          │                 │               │                 │

│                  │Асфальтобетон   │                 │               │                 │

│                  │типов Г и Д.    │                 │               │                 │

├──────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│  Пешеходные      │                │  То  же,  что  и│               │                 │

│переходы наземные,│                │на       проезжей│               │                 │

│                  │                │части или        │               │                 │

│                  │                │  Штучные        │               │                 │

│                  │                │элементы       из│               │                 │

│                  │                │искусственного   │               │                 │

│                  │                │или    природного│               │                 │

│                  │                │камня            │               │                 │

│  подземные      и│                │  Асфальтобетон: │               │  Асфальтобетон  │

│надземные         │                │типов  В,  Г,  Д.│               │типов В, Г, Д    │

│                  │                │Штучные  элементы│               │                 │

│                  │                │из               │               │                 │

│                  │                │искусственного   │               │                 │

│                  │                │или    природного│               │                 │

│                  │                │камня.           │               │                 │

├──────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│  Мосты, эстакады,│  Штучные       │        -        │       -       │  То же          │

│путепроводы,      │элементы      из│                 │               │                 │

│тоннели           │искусственного  │                 │               │                 │

│                  │или   природного│                 │               │                 │

│                  │камня.          │                 │               │                 │

│                  │Асфальтобетон   │                 │               │                 │

│                  │типов Г и Д.    │                 │               │                 │

└──────────────────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────────┘
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МЕТОДИКА

ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
1. Методика исчисления размера восстановительной стоимости зеленых насаждений применяется в целях определения размера имущественной ответственности юридических и физических лиц при сносе зеленых насаждений и пересадке деревьев и кустарников и разработки проектов восстановительных работ.

2. Методика исчисления размера восстановительной стоимости для зеленых насаждений исходит из размеров фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды, согласно таблицам № 1, № 2, № 3 к настоящей методике.

Таблица № 1. Восстановительная стоимость цветочных клумб, цветов

	N пп
	Наименование
	Ед. измерения
	Цена (руб.)

	1.
	Стоимость газона
	кв. м
	179,5

	2.
	Стоимость растительной земли
	куб. м
	421,4

	3.
	Стоимость цветников:
	
	

	
	- летники
	кв. м
	732,7

	
	- многолетники
	кв. м
	1188,2

	
	- ковровые
	кв. м
	2437,4


Таблица № 2. Восстановительная стоимость деревьев при их сносе (в рублях)

	Диаметр

ствола дерева, см 
	Деревья (стоимость в рублях)

	
	Вид:

тополь, ива, боярышник, чубушник, акация, черемуха, карагач, ильм 
	Вид:

ольха, береза, вяз, лиственница, осина, клен, ясенелистный ильм 
	Вид:

дуб, ясень, кедр, сосна, ель, пихта, декоративные посадки плодовых деревьев, орех маньчжурский 

	
	Качественное состояние 
	Качественное состояние 
	Качественное состояние 

	
	Хорош.
	Удовл.
	Неуд.
	Хорош.
	Удовл.
	Неуд.
	Хорош.
	Удовл.
	Неуд.

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 

	Саженцы 
	249.70 
	187,27 
	124,85 
	349,58 
	262.20 
	174,79 
	466,10 
	349,44 
	233,06 

	4 
	541,01 
	405,77 
	270,50 
	815,66 
	611,81 
	407,83 
	1048,73 
	786,55 
	524,37 

	8 
	3104,54 
	2328,41 
	1552,22 
	5726,35 
	4294,78 
	2863,18 
	5917,80 
	4438,34 
	2958,91 

	12 
	4036,75 
	3027,58 
	2018,38 
	7457,59 
	5593,20 
	3728,81 
	7690,63 
	5767,97 
	3845,30 

	16 
	5127,10 
	3845,33 
	2654,76 
	9654,91 
	7241,18 
	4827,46 
	9879,65 
	7409,74 
	4939,82 

	20 
	6217,44 
	4663,08 
	3108,72 
	11569,25 
	8676,94 
	5784,62 
	12232,70 
	9174,60 
	6071,95 

	24 
	7083,05
	5312,28 
	3541,20 
	13067,42 
	9800,57 
	6533,66 
	14066,21 
	10549,66 
	7032,96 

	28 
	7415,98 
	5561,98 
	3708,00 
	13483,58 
	10112,69 
	6741,79  
	14815,30 
	11111,47 
	7407,65 

	32 
	7632,38 
	5724,29 
	3816,19 
	13816,51 
	10362,38 
	6908,26 
	15481,15 
	11610,86 
	7740,58 

	36 
	7740,58 
	5805,43 
	3870,29 
	14149,44 
	10612,08 
	7074,72 
	16230,24 
	12172,68 
	8115,12 

	40 
	8173,39 
	6130,06 
	4086,70 
	14399,14 
	10799,35 
	7199,57 
	16711,20 
	12484,80 
	8323,20

	44 
	8398,58 
	6298,94 
	4199,30 
	14732,06 
	11049,05 
	7366,03 
	17478,72 
	13109,04 
	8739,36 

	48 
	8614,51 
	6460,90 
	4307,26 
	15064,99 
	11298,74 
	7532,50 
	18061,34 
	13546,01 
	9030,67

	52 
	8830,92 
	6623,18 
	4415,47 
	15481,15 
	11610,86 
	7848,58 
	18727,20 
	14045,40
	9363,60 

	80 
	9263,71 
	6947,78
	4630,80 
	16646,40 
	12490,20 
	8323,20 
	21390,62 
	16042,97 
	10695,31 

	100 
	
	
	
	
	
	
	22805,66 
	17104,25 
	11402,83 

	120

и более
	
	
	
	
	
	
	23471,42 
	17603,57 
	11735,66 


Таблица № 3. Восстановительная стоимость кустарников при их сносе

(в рублях)

	Вид: свободнорастущий, шт.
	Вид: живая изгородь, м

	Возраст:
	
	Возраст:
	однорядные
	двухрядные

	до 5 лет
	183,12
	3 - 10 лет
	382,87
	432,82

	5 - 10 лет
	282,98
	10 - 20 лет
	491,06
	657,53

	свыше 10 лет
	382,87
	свыше 20 лет
	432,82
	541,01


