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Муниципальное образование «Бабстовское сельское поселение»

Ленинского муниципального района

Еврейской автономной области

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19.04.2006 

   № 30

с. Бабстово

Об утверждении требований к качеству предоставляемых услуг по погребению


Во исполнение решения Собрания депутатов от 07.04.2006 № 52 «Об утверждении Положения «О порядке организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на территории Бабстовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые требования к качеству предоставляемых услуг по погребению.

2.  Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене» Бабстовского сельского поселения.
3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации сельского поселения Кочергина Ю.Н.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации 

сельского поселения                                                                     В.В.Фарафонтов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением главы

администрации 

сельского поселения

от 19.04.2006 № 30

Требования

к качеству предоставляемых услуг по погребению

1. Предоставление и доставка гроба.

1.1. Гроб.

Для изготовления гробов применяется обрезной материал хвойных или лиственных пород не ниже 4 сорта по ГОСТ 8486-86. Толщина пиломатериала должна быть от 18 до 32 мм, брусков 22-25 мм. Влажность не должна превышать 60-80%. На наружной поверхности не допускаются трещины, гниль, ворсистость. Шероховатость допускается не более 1200 микрон, зазоры между досками не более 5 мм.

В каждую доску шириной до 130 мм должно быть забито не менее трех гвоздей. Головки гвоздей должны быть утоплены в древесину на 2-3 мм, концы гвоздей, выступающие с наружной стороны, должны быть загнуты и утоплены в древесину.

Изделие должно иметь товарный вид и прочность.

Размер гробов:

	Наименование
	Длина (м)
	Ширина (м)
	Высота (м)

	Взрослый
	до 2,2
	0,45 - 0,7 + 0,05
	0,45 + 0,05

	Взрослый (расширенный)
	до 2,2
	0,65 – 1,0 + 0,05
	0,45 – 0,6 + 0,05

	Детский
	до 1,4
	0,3 – 0,45 + 0,05
	0,4 + 0,05


1.2. Доставка покойника в морг.

· Вынос и погрузка тела на автотранспортное средство;

· Доставка тела в морг.

1.3. Доставка гроба в морг.

Перечень работ:

· вынос из помещения склада;

· погрузка в автокатафалк;

· снятие гроба с автокатафалка;

· доставка гроба в морг.

2. Перевозка тела.

2.1. Вынос гроба с телом из морга и доставка к месту захоронения.

Перечень работ:

· вынос гроба с телом из морга с установкой в автокатафалк;

· снятие гроба с телом умершего с автокатафалка;

· переноска гроба с телом умершего до места захоронения.

3. Погребение.

3.1. Рытье могилы ручным способом.

Рытье могилы осуществляется ручным способом.

Глубина могилы не менее 1,5 метра. Отметка дна могилы должна быть не менее чем на 0,5 метра выше уровня стояния грунтовых вод. Длина могилы – 2,3 метров. Ширина – 1 метр.

3.2. Захоронение.

Перечень работ:

· Забивка крышки гроба и опускание гроба в могилу;

· Засыпка могилы и устройство надмогильного холма высотой не менее 0,5 метра (работа землекопов);

· Установка тумбы обелиска.

3.3. Засыпка могилы.

Материал: песок – 2 куб. метра.

3.4. Надмогильная тумба-обелиск.

Деревянная  тумба-обелиск изготавливается с применением обрезного пиломатериала.  Высота тумбы-обелиска не менее 1,5 метра.

